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Parametry techniczne – drukarka do szkiełek mikroskopowych (minimalne parametry techniczne)
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Producent/kraj
	TAK, podać
	

	2. 
	Model/Typ
	TAK, podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK

	

	4. 
	Oznakowanie znakiem CE
	TAK, załączyć do oferty deklarację zgodności bądź certyfikat
	

	Parametry podstawowe

	5. 
	Drukarka termo transferowa do szkiełek mikroskopowych
	TAK
	

	6. 
	Duży wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 7”
	TAK, podać
	

	7. 
	Możliwość jednoczesnego załadowania
do 200 szkiełek
	TAK, podać
	

	8. 
	Magazynki wyposażone w uchwyty ułatwiające
szybkie wyjmowanie i wkładanie do urządzenia
	TAK
	

	9. 
	Rozdzielczość druku co najmniej 300dpi
	TAK, podać
	

	10. 
	Prędkość nadruku pojedynczego szkiełka do 3s
	TAK, podać
	

	11. 
	Możliwość pracy ze szkiełkami o różnej szerokości pola opisowego
	TAK
	

	12. 
	Wbudowany czytnik kodów
	TAK
	

	13. 
	Możliwość tworzenia projektu etykiety bezpośrednio w urządzeniu – system pracujący w oparciu o kreator typu „drag and drop”
	TAK
	

	14. 
	Podgląd listy wydrukowanych szkiełek na ekranie drukarki
	TAK
	

	15. 
	Podgląd bieżącej listy zadań na ekranie drukarki
	TAK
	

	16. 
	Okno podglądu wydruku szkiełka
	TAK
	

	17. 
	% wskaźnik zużycia taśmy
	TAK
	

	18. 
	Informacja na temat dziennej ilości wydrukowanych szkiełek dostępna na głównym ekranie urządzenia
	TAK
	

	19. 
	Możliwość tworzenia własnych szablonów nadruku lub integracja z systemami informatycznymi (urządzenie samowystarczalne lub łatwo integrowane z dowolnym systemem informatycznym)
	TAK
	

	20. 
	Możliwość wyboru kierunku nadruku pola opisowego (góra/dół/ lewy bok/prawy bok)
	TAK
	

	21. 
	Możliwość integracji urządzenia z systemami klasy LIS/HIS/serwerem PACS
	TAK
	

	22. 
	System oznaczeń kolorystycznych umożliwiających szybką wizualną kontrolę stanu urządzenia – wbudowany we frontowej części urządzenia
	TAK
	

	23. 
	Drzwiczki obudowy zamykane magnetycznie
	TAK
	

	24. 
	Taśma termo transferowa umieszczana w dedykowanym kartridżu – umożliwiają szybką wymianę taśmy
	TAK
	

	25. 
	Składany, uchylny boczny panel umożliwiający łatwy dostęp do mechanizmu transportu szkiełka z podajnika do gniazda wysuwu
	TAK
	

	26. 
	Zespół transportowy szkiełka nie wymagający
jego wysuwu w celu czyszczenia
	TAK
	

	27. 
	Statystki pracy urządzenia (roczne/miesięczne/ dzienne)
	TAK, podać
	

	28. 
	Wgrana w urządzenie instrukcja obsługi
	TAK
	

	29. 
	Pokrywa główna podajnika na szkiełka wyposażona w uchwyt magnetyczny
	TAK
	

	30. 
	Brak konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi takich jak pęseta podczas użytkowania drukarki
	TAK
	

	31. 
	Wbudowane w urządzenie porty USB typu A,
oraz USB typu B, port sieciowy
	TAK
	

	32. 
	Zasilanie 230V/50 Hz
	TAK, podać
	

	33. 
	Wymiary urządzenia:
szerokość: 110 mm (± 10%)
głębokość 300 mm (± 10%)
wysokość  310 mm (± 10%)
	TAK, podać
	

	Gwarancja i serwis

	34. 
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	

	35. 
	Przeglądy oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji)
	TAK, podać częstotliwość
	

	36. 
	Dostępność serwisu i części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat
	TAK
	

	37. 
	Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia
	TAK
	

	38. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i/lub w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej i/lub elektronicznej
	TAK
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