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Specyfikacja urządzenia do zmiękczacza wody  
Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	Cena netto
	VAT
	Cena brutto

	1. 
	Urządzenie do zmiękczania wody z przyłączem do zmywarki kapturowej Wyposażony z zamykany pojemnikiem na sól do zmiękczania wody, elektro-mechaniczną głowicę sterującą.
Proces regeneracji w trybie czasowym, co zaprogramowaną ilość dni ( np. co 6 dni) rozpoczynając się o ustalonej godzinie, 
Urządzenie łatwe w montażu i obsłudze.
Dane techniczne: Natężenie przepływu NOM/MAX : 0 - 30 / 75 l/ min Ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10°dh : 1950 l 

Zbiornik soli : 15 kg 
Zużycie soli: 1 kg
Ciśnienie robocze : 1,5 - 6,0 bar

 Maksymalna temperatura wody : < 40 °C 

Średnica przyłącza : 3/4 cala 
Ilość złoża : 6,5 l 

Prawidłowo zmiękcza wodę o max. twardości: 25 °dh
Wymiary: długość  400 - 410 mm; szerokość: 270 - 280 mm; wysokość: 530- 535 mm

moc całkowita: 0.003 kW

waga:10 - 11 kg

wymagane: instrukcja obsługi w j. polskim, gwarancja 12 miesięcy, karta gwarancji 
	1 szt.
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