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Świadczenie usługi wzorcowania mierników aktywności bezwzględnej
	Lp
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji usługi

	1
	Licznik aktywności bezwzględnej 
Zakres wzorcowania:
F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Ga-69 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lokalizacja:
DN/ZRO pom. 0.20C (komora Theodorico)
	VIK-202
	22305-5051-41
	2023
	Veenstra
	DN/ZRO
	Grudzień 2026

	2
	Licznik aktywności bezwzględnej 
Zakres wzorcowania:
F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lokalizacja:
DN/ZRO pom. 0.22
	VIK-202
	21911-5051-21
	2019
	Veenstra
	DN/ZRO
	Grudzień 2026

	3
	Licznik aktywności bezwzględnej 
Zakres wzorcowania:
F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lokalizacja:
DN/ZRO pom. 0.20C (komora Theodorico)
	VIK-203
	22306-5052-01
	2023
	Veenstra
	DN/ZRO
	Grudzień 2026

	4
	Licznik aktywności bezwzględnej 
Zakres wzorcowania:
F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lokalizacja:
DN/ZRO pom. 0.20C (komora BBS1)
	CRC-25 PET
	270250 (C1)
	2009
	Capintec
	DN/ZRO
	Grudzień 2026

	5
	Licznik aktywności bezwzględnej 
Zakres wzorcowania:
F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lokalizacja:
DN/ZRO pom. 0.20C (komora BBS2)
	CRC-25 PET
	270250 (C2)
	2009
	Capintec
	DN/ZRO
	Grudzień 2026

	6
	Licznik aktywności bezwzględnej 
Zakres wzorcowania:
F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lokalizacja:
DN/ZRO pom. 0.30A
	ISOMED 1010
	81023
	2008
	Nuklear-Medizintechnik
	DN/ZRO
	Grudzień 2026

	7
	Licznik aktywności bezwzględnej 
Zakres wzorcowania:
F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lokalizacja:
DN/ZRO pom. 0.30A (komora prawa Manuela Doppia)
	ISOMED 2010
	1021.55/2
	2010
	Nuvia
	DN/ZRO
	Grudzień 2026

	8
	Licznik aktywności bezwzględnej 
Zakres wzorcowania:
F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lokalizacja:
DN/ZRO pom. 0.39
	ISOMED 2010
	1021.55/1
	2010
	Nuvia
	DN/ZRO
	Grudzień 2026

	9
	Licznik aktywności bezwzględnej 
Zakres wzorcowania:
F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lokalizacja:
DN/ZRO pom. 0.30B (komora Manuela) 
	Talete HC
	9907010095_0026
	2010
	Comecer
	DN/ZRO
	Grudzień 2026

	10
	Licznik aktywności bezwzględnej 
Zakres wzorcowania:
Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej
Lokalizacja:
DN/ZRO pom. 0.30B (komora lewa MIP)
	Talete HC
	9907010095_0023
	2010
	Comecer
	DN/ZRO
	Grudzień 2026












Wymagania:
1) Wykonawca posiada certyfikat akredytacji PCA w oferowanym zakresie.
2) Wzorcowanie urządzeń będzie wykonane zgodnie z harmonogramem, a dokładny termin i czas potrzebny na wykonanie usługi zostanie ustalony wspólnie w formie pisemnej przez obie strony.
3) Dokumentem poświadczającym realizację umowy w zakresie wykonania wzorcowania jest świadectwo/certyfikat z wzorcowania.
4) Minimum informacji, jakie będzie zawierało świadectwo/certyfikat z wzorcowania:
- Data wykonania wzorcowania.
- Przedmiot wzorcowania – nazwa urządzenia i jego numer seryjny.
- Zgłaszającego.
- Metodę wzorcowania.
- Warunki środowiskowe.
- Deklarację spójności pomiarowej.
- Wyniki.
5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wykonania wzorcowania skanu świadectwa/certyfikatu wzorcowania.
6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał świadectwa/certyfikatu wzorcowania w terminie do 21 dni kalendarzowych, licząc od daty wykonania wzorcowania.
7) Wykonawca każdorazowo wykona przedmiot umowy z wykorzystaniem źródła kalibracyjnego dostarczonego na swój koszt i ryzyko, z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów prawa dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
8) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany urządzeń podlegających wzorcowaniu w przypadku ich wymiany, bez zmiany zakresu wzorcowania.


SPECYFIKACJA CENOWA 
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